From a5c491d6a1946b8f31bf9d2fbc2f0e875f0356da Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: lonkaars <loek@pipeframe.xyz>
Date: Thu, 18 May 2023 23:53:04 +0200
Subject: order files

---
 formulier-bijlage.tex | 149 --------------------------------------------------
 1 file changed, 149 deletions(-)
 delete mode 100644 formulier-bijlage.tex

(limited to 'formulier-bijlage.tex')

diff --git a/formulier-bijlage.tex b/formulier-bijlage.tex
deleted file mode 100644
index 739d0dd..0000000
--- a/formulier-bijlage.tex
+++ /dev/null
@@ -1,149 +0,0 @@
-\documentclass[a4paper, dutch]{article}
-\usepackage{geometry}
-
-\usepackage[hidelinks]{hyperref}
-
-\usepackage{float}
-\usepackage{babel}
-\usepackage{siunitx}
-\usepackage{amsmath}
-\usepackage{csquotes}
-\usepackage{unicode-math}
-\usepackage{fontspec}
-\usepackage{tabularx}
-\usepackage{booktabs}
-\usepackage{bookmark}
-\usepackage{needspace}
-\usepackage{subfig}
-\usepackage{graphicx}
-\usepackage[backend=biber,
-	bibencoding=utf8,
-	style=apa
-]{biblatex}
-\addbibresource{refs.bib}
-
-\setmainfont{TeX Gyre Schola}
-\setmathfont{TeX Gyre Schola Math}
-\sisetup{
-	group-separator = {.},
-	output-decimal-marker = {,}
-}
-
-\begin{document}
-\noindent Bijlage VSR formulier \hfill \textbf{Loek Le Blansch} (2180996)\\
-\medskip
-
-\tableofcontents
-
-\section{Bijlage}
-
-\subsection{Context}
-
-De Nintendo DS is een familie draagbare spelcomputers geproduceerd door Nintendo. De
-DS familie kent drie varianten: de originele `phat' DS (2004), de DS Lite (2006), en
-de DSi (2008) (zie figuur \ref{fig:dsfam}).
-
-\begin{figure}[h]
-	\centering
-	\subfloat[Originele DS \parencite{wikipedia:ds-phat}]
-		{\includegraphics[width=45mm]{assets/nds-phat.png}}
-	\hspace{5mm}
-	\subfloat[DS Lite \parencite{wikipedia:ds-lite}]
-		{\includegraphics[width=45mm]{assets/nds-lite.png}}
-	\hspace{5mm}
-	\subfloat[DSi \parencite{wikipedia:ds-i}]
-		{\includegraphics[width=45mm]{assets/nds-i.png}}
-	\caption{De complete Nintendo DS familie}
-	\label{fig:dsfam}
-\end{figure}
-
-Op alle varianten van de DS stond een ingebouwde applicatie genaamd PictoChat. Met
-PictoChat kunnen gebruikers die fysiek bij elkaar in de buurt zijn draadloos tekst of
-kleine tekeningen naar elkaar sturen.
-
-Bij het opstarten van PictoChat kan de gebruiker kiezen tussen vier chatrooms (A t/m
-D), en binnen elke kamer kunnen maximaal 16 gebruikers tegelijkertijd actief zijn.
-Deze chatrooms hebben geen beveiliging, en iedereen kan zomaar deelnemen, mits ze
-fysiek in de buurt zijn. W\'el wordt er een kleine melding aan de huidige deelnemers
-van een kamer gestuurd wanneer er iemand de kamer in- of uit gaat.
-
-\needspace{6cm}
-\begin{figure}[h]
-	\centering
-	\subfloat[PictoChat op de originele DS (als loek1)]
-		{\includegraphics[height=55mm]{assets/pictochat-hoi-loek1.png}}
-	\hspace{5mm}
-	\subfloat[PictoChat op de originele DS (als loek2)]
-		{\includegraphics[height=55mm]{assets/pictochat-hoi-loek2.png}}
-	\caption{Twee instanties van PictoChat die berichten hebben gestuurd}
-	\label{fig:pictochat-original}
-\end{figure}
-
-De DSi had een uitbereiding op PictoChat waarbij gebruikers met een pen in
-regenboogkleuren konden schrijven. Deze afbeeldingen met kleur konden niet gestuurd
-worden door de originele DS en DS Lite, maar wel ontvangen en weergeven worden.
-Hoewel de kleurpen leuk was om te laten merken dat je ``de nieuwe'' had, bood deze
-weinig artistieke vrijheid omdat de kleur constant veranderde.
-
-\subsection{Motivatie}
-
-Omdat alle modellen uit de DS-familie voor, of uit 2008 komen, redelijk weinig
-processorkracht hadden, en omdat PictoChat geen opties voor privacy biedt, lijkt het
-mij onwaarschijnlijk dat er enige vorm van encryptie wordt gebruikt.
-
-Samen met de vooronderstelling dat alle berichten binnen PictoChat als
-ongecomprimeerde bitmaps gestuurd worden, lijkt het mij triviaal om elk willekeurig
-bericht te sturen. Hierbij zou het ook mogelijk zijn om met kleuren van de
-regenboog-pen op specifieke plaatsen een kleurafbeelding te maken.
-
-Om deze opdracht te realiseren zou ik onderzoek moeten doen naar het protocol dat
-PictoChat gebruikt (met behulp van een emulator), en eventueel hoe DS-systemen
-draadloos data sturen over de 2.4 GHz radio als ik het besluit uit te breiden om te
-werken met fysieke DS-systemen.
-
-\subsection{Risico's}
-
-Het succes van deze opdracht is compleet afhanklijk van de volgende
-vooronderstellingen:
-
-\begin{itemize}
-	\item PictoChat stuurt alle berichten als afbeeldingen
-	\item PictoChat gebruikt geen vorm van encryptie
-\end{itemize}
-
-Tijdens het vooronderzoek ga ik deze vooronderstellingen zo snel mogelijk bevestigen.
-Indien een deel van deze vooronderstellingen niet blijkt te kloppen heb ik onder het
-kopje \emph{Verwacht eindresultaat} van het Aanvraag- en toekenningsformulier VSR ET
-en TI mogelijke punten beschreven waar de opdracht alsnog als afgerond beschouwd zou
-kunnen worden.
-
-\subsection{Urenschatting}
-
-De volgende uurschatting bevat alle onderdelen die ik graag zou willen hebben in het
-eindproduct:
-
-\begin{center}
-\begin{tabular}{ll}
-\toprule
-Taak & Geschatte duur (in uren)\\
-\midrule
-VSR Formulier & \num{2}\\
-Vooronderzoek & \num{8}\\
-Onderzoek fysieke draadloze communicatie DS & \num{8}\\
-Plannen & \num{2}\\
-Onderzoek bestaand protocol & \num{8}\\
-Protocol herimplementeren & \num{4}\\
-Uitbereidingen (kleur) & \num{2}\\
-Porten naar microcontroller & \num{8}\\
-Debuggen / demo maken voor hardware & \num{16}\\
-Documentatie & \num{16}\\
-\midrule
-\hfill som: & \num{74} uur\\
-\bottomrule
-\end{tabular}
-\end{center}
-
-\printbibliography[heading=bibintoc]
-
-\end{document}
-
-- 
cgit v1.2.3

